Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради
( УБР ЮМР)
м. Южноукраїнськ                                                                            «30» червня  2023 року
ОБҐРУНТУВАННЯ 
закупівлі робіт за предметом: «Капітальний ремонт припливно-витяжної вентиляції в найпростішому укритті ліцею №2 Южноукраїнської територіальної громади в м. Южноукраїнськ Вознесенський район Миколаївська область, згідно ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація»
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:
1.1. найменування замовника: Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради	                                   
1.2. місцезнаходження  замовника: 55001, Миколаївська область,  м. Южноукраїнськ, вулиця Дружби Народів,  будинок 23,   кабінет 87.
1.3. ідентифікаційний код замовника: 44354422.
1.4.  категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
2. Назва предмета закупівлі: «Капітальний ремонт припливно-витяжної вентиляції в найпростішому укритті ліцею №2 Южноукраїнської територіальної громади в м. Южноукраїнськ Вознесенський район Миколаївська область, згідно ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015: 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація».
3. Очікувана вартість предмета  закупівлі: кошти міської територіальної громади – 1 064 038,00 грн. з ПДВ
3.1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі (у разі наявності): роботи,                                         план ID: UA-P-2023-03-24-002661-с
4. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): КЕКВ 3132, КПКВКМБ 1518110 (спецфонд) «Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха».
5. Вид закупівлі та орієнтовний початок проведення:
5.1. вид закупівлі : спрощена/допорогова закупівля
            5.2. орієнтовний початок проведення:  30.06.2023 року.

Інформація про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі (технічні вимоги) до закупівлі робіт 
№
п/п	

Найменування робіт і витрат	
Одиниця
виміру	
  Кількість	
Примітка	

1	
2	
3	
4	
5	

1	
Пробивання отворів у бетонних стінах під повітроводи	
 м3	
0,61	

2	
Навантаження сміття вручну	
 т	
1,46	

3	
Перевезення сміття до 10 км	
т	
1,46	

4	
Установлення щитків освітлювальних групових масою
до 3 кг у готовій ніші або на стіні	
шт	
1	

5	
Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А	
шт	
2	

6	
Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2
на скобах	
м	
10	

7	
Монтаж труб для електропроводки діаметром до 25 мм	
м	
90	

8	
Затягування першого проводу в труби	
м	
90	

 	
=== Система П-1, П-2 ===	

 	

9	
Виготовлення гратчастих конструкцій тумб-підставок під
вентилятор з кутника 50х50мм	
т	
0,076	

10	
Монтаж металоконструкцій тумб-підставок під
вентилятор	
т	
0,076	

11	
Фарбування металевих тумб-підставок суриком за 2 рази	
м2	
6,6	

12	
Установлення вентиляторів електроручних	
шт	
2	

13	
Установлення клапанів зворотних до вентиляторів	
клапан	
2	

14	
Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до
2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 1 мм (500х500мм)	
м2	
36	

15	
Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до
2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 1 мм (500х400мм)	
м2	
86,4	

16	
Прокладання трійників і колін периметром понад 1600
до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 1 мм	
м2	
15,6	

17	
Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	
грати	
33	

 	
=== Система В-1, В-2 ===	

 	

18	
Виготовлення гратчастих конструкцій тумб-підставок під
вентилятор з кутника 50х50мм	
т	
0,076	

19	
Монтаж металоконструкцій тумб-підставок під
вентилятор	
т	
0,076	

20	
Фарбування металевих тумб-підставок суриком за 2 рази	
м2	
6,6

21	
Установлення вентиляторів електроручних	
шт	
2	

22	
Установлення клапанів зворотних до вентиляторів	
клапан	
2	

23	
Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до
2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 1 мм (500х400мм)	
м2	
86,4	

24	
Прокладання трійників периметром понад 1600 до 2400
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 1
мм	
м2	
7,1	

25	
Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	
грати	
35	

	

 	

 	

	

Уповноважена особа,      Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та публічних закупівель УБР ЮМР

Лариса Черешня