Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради
( УБР ЮМР)
м. Южноукраїнськ                                                                            «22» червня  2023 року
ОБҐРУНТУВАННЯ 
закупівлі робіт за предметом: «Капітальний ремонт припливно-витяжної вентиляції в найпростішому укритті ліцею №3 Южноукраїнської територіальної громади в м. Южноукраїнськ Вознесенський район Миколаївська область, згідно ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація»
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:
1.1. найменування замовника: Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради	                                   
1.2. місцезнаходження  замовника: 55001, Миколаївська область,  м. Южноукраїнськ, вулиця Дружби Народів,  будинок 23,   кабінет 87.
1.3. ідентифікаційний код замовника: 44354422.
1.4.  категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
2. Назва предмета закупівлі: «Капітальний ремонт припливно-витяжної вентиляції в найпростішому укритті ліцею №3 Южноукраїнської територіальної громади в м. Южноукраїнськ Вознесенський район Миколаївська область, згідно ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015: 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація».
3. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета  закупівлі: кошти міської територіальної громади – 1 083 215,00 грн. з ПДВ 
3.1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі (у разі наявності): роботи,                                         план ID: UA-P-2023-06-02-004565-с 
4. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): КЕКВ 3132, КПКВКМБ 1518110 (спецфонд) «Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха».
5. Вид закупівлі та орієнтовний початок проведення:
5.1. вид закупівлі : спрощена/допорогова закупівля
5.2. орієнтовний початок проведення:  22.06.2023 року.	

№
п/п	
Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
1	Пробивання отворів у бетонних стінах під повітроводи	 м3	0,61	 	
2	Навантаження сміття вручну	 т	1,46	 	
3	Перевезення сміття до 10 км	т	1,46	 	
4	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп
(переустановка на друге місце)	шт	8	 	
5	Прокладання коробів пластикових	м	50	 	
6	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2
на скобах	м	50	 	
7	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп
(демонтованих раніше)	шт	8	 	
8	Установлення щитків освітлювальних групових масою
до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	 	
9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А	шт	2	 	
10	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2
на скобах	м	10	 	
11	Монтаж труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	90	 	
12	Затягування першого проводу в труби	м	90	 	
 	=== Система П-1, П-2 ===	 	 	 	
13	Виготовлення гратчастих конструкцій тумб-підставок під
вентилятор з кутника 50х50мм	т	0,076	 	
14	Монтаж металоконструкцій тумб-підставок під
вентилятор	т	0,076	 	
15	Фарбування металевих тумб-підставок суриком за 2 рази	м2	6,6	 	
16	Установлення вентиляторів електроручних	шт	2	 	
17	Установлення клапанів зворотних до вентиляторів	клапан	2	 	
18	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до
2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 1 мм (500х500мм)	м2	36	 	
19	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до
2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 1 мм (500х400мм)	м2	86,4	 	
20	Прокладання трійників і колін периметром понад 1600
до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 1 мм	м2	15,6	 	
21	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	33	 	
 	=== Система В-1, В-2 ===	 	 	 	
22	Виготовлення гратчастих конструкцій тумб-підставок під
вентилятор з кутника 50х50мм	т	0,076	 	
23	Монтаж металоконструкцій тумб-підставок під
вентилятор	т	0,076	 	
24	Фарбування металевих тумб-підставок суриком за 2 рази	м2	6,6	 	
25	Установлення вентиляторів електроручних	шт	2	 	
26	Установлення клапанів зворотних до вентиляторів	клапан	2	 	
27	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до
2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 1 мм (500х400мм)	м2	86,4	 	
28	Прокладання трійників периметром понад 1600 до 2400
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 1
мм	м2	7,1	 	
29	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	35	 	
 	
Уповноважена особа,      Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та публічних закупівель УБР ЮМР

Лариса Черешня