Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради
( УБР ЮМР)
м. Южноукраїнськ                                                                            «21» червня  2023 року
ОБҐРУНТУВАННЯ 
закупівлі робіт за предметом: «Капітальний ремонт припливно-витяжної вентиляції в найпростішому укритті ліцею №1 ім.Захисників Вітчизни Южноукраїнської територіальної громади в м. Южноукраїнськ Вознесенський район Миколаївська область, згідно ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація»
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:
1.1. найменування замовника: Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради	                                   
1.2. місцезнаходження  замовника: 55001, Миколаївська область,  м. Южноукраїнськ, вулиця Дружби Народів,  будинок 23,   кабінет 87.
1.3. ідентифікаційний код замовника: 44354422.
1.4.  категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
2. Назва предмета закупівлі: «Капітальний ремонт припливно-витяжної вентиляції в найпростішому укритті ліцею №1 ім.Захисників Вітчизни Южноукраїнської територіальної громади в м. Южноукраїнськ Вознесенський район Миколаївська область, згідно ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015: 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація».
3. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета  закупівлі: кошти міської територіальної громади – 1 018 432,00 грн. з ПДВ
3.1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі (у разі наявності): роботи,                                         план ID: UA-P-2023-06-02-003160-а
4. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): КЕКВ 3132, КПКВКМБ 1518110 (спецфонд) «Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха».
5. Вид закупівлі та орієнтовний початок проведення:
5.1. вид закупівлі : спрощена/допорогова закупівля
5.2. орієнтовний початок проведення:  21.06.2023 року.  	

№
п/п	
Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
1	Розбирання сталевих повітроводів периметром 2070 мм
із сталі	м2	40	 	
2	Пробивання отворів у бетонних стінах під повітроводи	 м3	1,55	 	
3	Навантаження сміття вручну	 т	3,25	 	
4	Перевезення сміття до 10 км	т	3,25	 	
5	Установлення щитків освітлювальних групових масою
до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	 	
6	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А	шт	2	 	
7	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2
на скобах	м	10	 	
8	Монтаж труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	90	 	
9	Затягування першого проводу в труби	м	90	 	
10	Прокладання коробів пластикових	м	50	 	
11	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2
на скобах	м	50	 	
 	=== Система П-1 ===	 	 	 	
12	Виготовлення гратчастих конструкцій тумб-підставок під
вентилятор з кутника 50х50мм	т	0,038	 	
13	Монтаж металоконструкцій тумб-підставок під
вентилятор	т	0,038	 	
14	Фарбування металевих тумб-підставок суриком за 2 рази	м2	3,3	 	
15	Установлення вентиляторів електроручних	шт	1	 	
16	Установлення клапанів зворотних до вентиляторів	клапан	1	 	
17	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до
2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 1 мм (500х500мм)	м2	6	 	
18	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до
2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 1 мм (500х400мм)	м2	48,6	 	
19	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до
2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 1 мм (450х400мм)	м2	17	 	
20	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до
1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 1 мм (450х400мм)	м2	35,1	 	
21	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 1 мм
(250х200мм)	м2	9,4	 	
22	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 1
мм (150х150мм)	м2	4,2	 	
23	Прокладання трійників та колін з оцинкованої сталі
товщиною 1 мм	м2	13,1	 	
24	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	51	 	
 	=== Система В-1===	 	 	 	
25	Виготовлення гратчастих конструкцій тумб-підставок під
вентилятор з кутника 50х50мм	т	0,038	 	
26	Монтаж металоконструкцій тумб-підставок під
вентилятор	т	0,038	 	
27	Фарбування металевих тумб-підставок суриком за 2 рази	м2	3,3	 	
28	Установлення вентиляторів електроручних	шт	1	 	
29	Установлення клапанів зворотних до вентиляторів	клапан	1	 	
30	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до
2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 1 мм (500х500мм)	м2	36	 	
31	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до
1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 1 мм (300х250мм)	м2	71,5	 	
32	Прокладання повітроводів периметром від 1000 мм до
1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 1 мм (250х250мм)	м2	11	 	
33	Прокладання трійників, колін, переходів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальна] товщиною 1 мм	м2	22,2	 	
34	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	53	 	

Уповноважена особа,      Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та публічних закупівель УБР ЮМР

Лариса Черешня